Technická zpráva
Název akce/zakázky :     Zaměření mapového podkladu silnice
                         Koštice - Vojničky
Číslo/kód zakázky :      113/2025
Katastrální území :      Koštice, Vojnice u Koštic, Vojničky
Obec  :                  Koštice
Okres :                  Louny
Souřadnicový systém :    S-JTSK
Výškový systém :         Bpv
Měřítko :                1:500
Třída přesnosti :        3
Zaměření provedeno :     tachymetricky 

Datum provedení měření : srpen-září 2025
Použité přístroje :      elektronická totální stanice TOPCON GPT 7002
Zaměřili :               Michal Polívka, Ing. Jiří Mlejnecký                
Dokumentaci vyhotovil :  Michal Polívka
Dokumentaci kontroloval :   Ing. Jiří Mlejnecký

Geodetický základ polohopisný : Polohové připojení bylo provedeno na trigonometrické body (TB) č. 906140223, 913060023, 913112050, 913112060, 913112190, 913112570, body PBPP č. 523, 542, 528 v kú Vojničky, 525, 526, 527, 528, 529 v kú Vojnice u Koštic a body KMD kú Vojnice u Koštic a Vojničky a body DKM kú Koštice. Připojeno totální stanicí TOPCON GPT 7002 polárně. Zaměření vyhovuje třetí třídě přesnosti.
Geodetický základ výškopisný : Výškové připojení bylo provedeno na TB č. 913112050, 913112060, 913112190, 913112570 a nivelační bod č. 1 nivelačního pořadu Bc5 Koštice-Libčeves. Připojeno totální stanicí TOPCON GPT 7002 trigonometricky. Zaměření vyhovuje třetí třídě přesnosti.

Polní práce
:
Podrobné zaměření se provádělo tachymetricky totální stanicí TOPCON GPT 7002. Byl zaměřen polohopis a výškopis v určeném rozsahu. Komunikace z Koštic po obou stranách vozovky včetně přilehlých terénů, v obcích Vojnice a Vojničky až hranám domů a plotů a mezi obcemi část úpole a hrana potoku Žejdlík. Vše podle instrukcí zadavatele. Byl vyhotoven výkres ve 3D a 2D. Připojeny katastrální mapy s platností září 2025.
V prostoru plánovaného projektu kanalizace se nachází body státního bodového pole TB č. 913112190, 913112570 a bod PBPP č. 529 v kú Vojnice u Koštic. Jakékoliv poškození, neoprávněné přemístění nebo zničení těchto značek by bylo dle zákona č.200/1994 Sb. v platném znění pokládáno za porušení pořádku na úseku zeměměřičství s pokutou až do výše 250 000 Kč. Pokud bude muset být značka přemístěna, odstraněna nebo bude muset být učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit příslušnému katastrálnímu úřadu tj. Louny.
Kancelářské práce :  
Výpočetní práce a konstrukce polohopisu vyhotoveny pomocí PRG Kokeš a PRG Microstation poté převedeno také do formátu AUTOCAD. Zakázka byla předána v digitální formě a je též uložena u zhotovitele.
Rozdělovník :
 

1. dokumentace v digitálním provedení : 

a) TZ2025075.doc, pdf
b) seznam_souřadnic.txt
c) MP_Koštice-Vojničky(2D)3D.dwg, dgn, pdf
d) KOŠTICEPS_výřez.dwg, dgn
e) VOJNICE_U_KOŠTICPS_výřez.dwg, dgn

f) VOJNIČKYPS_výřez.dwg, dgn

g) místopisy ohrožených státních bodů
V Ústí nad Labem dne 7.10.2025
Č.ověření: 75/2025


             
Ověřil: Ing. Jiří Mlejnecký
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                                            razítko a podpis

